**产品简介**

HBQ-224 新能源线束加工六合一设备具有内、外绝缘皮剥皮、套环、屏蔽网切除及翻网，视觉检测等功能，满足了客户对新能源线束自动化加工的迫切需求。操作方面采用工控机控制，人性化的操作界面浅显易懂，易学易用，具有良好的经济性、实用性。

**产品特征**

**● 安全**

上料采用智能感应式触发定位，更加安全、精准**；**

**● 高效**

各工位自动并行作业，生产效率高**；**

**● 柔性**

不同产品可通过更换工装进行兼容生产**；**

**● 易用**

可存储多达100组工艺参数**；**

**产品参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 型号 | HBQ-224 |
| 适用线材 | 同轴高压屏蔽线 |
| 功能 | 剥外皮-套环-剪网-视觉检测-翻网-剥内皮 （剥内皮工站可选配CDM伤线芯检测功能） |
| 加工线径 | 2.5~16mm²，25~95mm² |
| 外剥范围 | 5~60mm |
| 剪屏蔽网范围 | 5~55mm |
| 翻网范围 | 5~20mm |
| 电源 | AC380V/50Hz |
| 功率 | 10KW |
| 尺寸 | L3700×W1700×H2100mm |
| 重量 | 3000kg |